1. 변수 3가지를 5가지로 다양하게해서 액추에이터 만들기(1층짜리)

-높이 h, 접히는 곳 q, n각형 n > argmax F(n,h,q)

–스탠다드 모델에 4가지씩 추가니까 총 13개의 모델

-t/standard/large/superlarge = 0.5,1,2,3배의 액추에이터

1. 좌굴에 대한 분석(탄성력)해보기 > 액추에이터 힘 = 부피에 대한 힘 – 탄성힘 – 무언가

-옆면 중앙 탄성힘, 그 옆을 리지드라 치고 ~