|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sindoh** | | |
| 파일 경로 | Sindoh USB \ JSW \ 2x | |
| 파일명 | 필요 개수 | 완료 개수 |
| (x1)\_OV-PAM\_n\_8\_standard | 3 |  |
| **PRUSA** | | |
| 파일 경로 | SD카드 \ 0.5wall | |
| 파일명 | 필요 개수 | 완료 개수 |
| OV-PAM\_n\_4\_1F | 2 |  |
| OV-PAM\_n\_6\_1F | 2 |  |
| OV-PAM\_n\_8\_standard\_1F | 2 | 3 |
| OV-PAM\_n\_10\_1F | 2 |  |
| OV-PAM\_n\_12\_1F | 2 |  |
| OV-PAM\_h\_18mm\_1F | 2 |  |
| OV-PAM\_h\_30mm\_1F | 2 |  |
| OV-PAM\_h\_36mm\_1F | 2 |  |
| OV-PAM\_h\_42mm\_1F | 2 |  |
| OV-PAM\_q\_3mm\_1F | 2 | 1 |
| OV-PAM\_q\_4.75mm\_1F | 2 | 1 |
| OV-PAM\_q\_6.5mm\_1F | 2 | 1 |
| OV-PAM\_q\_8.25mm\_1F | 2 |  |